Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 36/KR/2017

Opis przedmiotu zamówienia na:

**"Remont łazienek w domkach kempingowych ul Słowackiego 1 w Świnoujściu na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu*”***

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu łazienek w domkach kempingowych na Kempingu „Relax” ul Słowackiego 1 w Świnoujściu.

zakres prac został podzielony na:

 **zadanie I:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie I** | **Numer domku** | **Wymiary** | **Drzwi** |
| 1 | 1B | Szerokość ściany 179, Długość ściany 173 Wysokość 258 Powierzchnia podłogi 3,09 m2 | prawe 80 cm  |
| 2 | 2B | Szerokość ściany 192, Długość ściany 182 Wysokość 253 Powierzchnia podłogi 3,49 m2 | prawe 80 cm  |

**zadanie II:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie I** | **Numer domku** | **Wymiary** | **Drzwi** |
| 1 | 3B | Szerokość ściany 178 cm, Długość ściany 200 cm Wysokość 253 cm Powierzchnia podłogi 3,56 m2 | lewe 80 cm |
| 2 | 4B | Szerokość ściany 190 cm, Długość ściany 173 cm Wysokość 253 cm Powierzchnia podłogi 3,28 m2 | lewe 80 cm |
| 3 | 5B | Szerokość ściany 192cm Długość ściany 182 cm Wysokość 253 cm Powierzchnia podłogi 3,49 m2 | prawe 80cm  |

1. prace rozbiórkowe:
2. wyburzenie ścianki działowej pomiędzy toaletą a natryskiem, rozebranie ścianek z luksfery, usunięcie oblicowań ścian i podłóg, usunięcie umywalek, muszli ustępowych, rozbiórka instalacji sanitarnych i elektrycznych, usunięcie drzwi z ościeżnicą, wywóz odpadów porozbiórkowych po stronie Wykonawcy.
3. Wyburzenie ścianki z płyty drewnianej oddzielającej pokoje.
4. Montaż nowej instalacji sanitarnej wraz z zastosowaniem zaworów, montaż miski ustępowej kompakt, umywalki z baterią umywalkową , kabiny prysznicowej z brodzikiem płytkim 80x80 półokrągłej (ścianki szklane) z baterią z słuchawką i wężem .
5. Montaż nowej instalacji elektrycznej, jedno podwójne gniazdo wtykowe, jedno gniazdo włącznikowe, jeden punkt świetlny (oświetlenie sufitowe LED).
6. Wykonanie wentylacyjnej mechanicznej połączonej pod włącznikiem światła.
7. Po rozebraniu ścianek z luksfery należy zastosować ścianki z płyt kartonowo gipsowych z wykończeniem.
8. Na suficie zastosować z płyty kartonowo gipsowe z wykończeniem
9. Przygotowanie ścian, ułożenie oblicowań ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x60 na wysokość 220 cm, (kolor odcienie szarości lub beżu, rodzaj płytek do uzgodnienia z Zamawiającym).
10. Wyrównanie podłoża i wykonanie posadzki typu gres wymiar 30x60 (kolor odcienie szarości lub beżu, rodzaj gresu do uzgodnienia z Zamawiającym).
11. Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą 80 cm.
12. Wymalowanie sufitu i ścian nad płytkami (kolor uzgodniony z Zamawiającym).

Oferta na wykonanie ww. robót powinna zawierać:

* określenie ceny wykonania całości robót w cenach netto i brutto z podaniem wartości podatku vat,
* określenie ceny wykonania poszczególnych elementów robót (kosztorys ofertowy)
* okres gwarancji na wykonane roboty (minimum 3 lata),
* referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu robót w ilości minimum 3 szt.,

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

 zamówienia.

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty (tabela z wymiarami łazienek stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, dokonać indywidualną ocenę prac i przeprowadzić własne pomiary).

Kierownik Kempingu

 Kamila Mazurek