Opis przedmiotem zamówienia:

„**Projekt,** **wykonanie, dostawa i montaż n/w tablic informacyjnych dla obiektów OSiR „Wyspiarz” tj. Portu Jachtowego Basen Północny oraz Kempingu Relax”.**

**Zadanie 1 - Port Jachtowy Basen Północny ul. Wyb. Władysława IV w Świnoujściu.**

osoba do kontaktu: Agnieszka Masłowska – Kierownik Basenu Północnego tel. 515 394 440 email: [a.maslowska@osir.swinoujscie.pl](mailto:a.maslowska@osir.swinoujscie.pl)

**Tablica informacyjna nr 1**

Zawierająca regulamin obiektu, treść dostarczona przez Zamawiającego - 3 szt. jednostronna (j.polski, j. angielski, j.niemiecki) x 2

Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle, czarne napisy, niebieskie logo OSiR

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- 1 tablica PCV o wym. min 150 cm x 350 cm, grubość min. 6 mm,

- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na budynku

**Tablica informacyjna nr 2**Zawierająca napis: **„ZAKAZ PARKOWANIA/ NO PARKING/ PARKVERBOT”**  - 5 szt. dwustronnie



Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym, mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. min 2,70m  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupkach /urządzeniach mocujących.

**Tablica informacyjna nr 3**Zawierająca napis: **„MIEJSCA POSTOJOWE PŁATNE/ PATION PLACES PAYMENT/ PATION PLÄTZE ZAHLUNG - CENA:……”** - pozostała treść do uzgodnienia z Zamawiającymwg poniższego wzoru -5 szt. dwustronnie:

[](http://3obieg.pl/wp-content/uploads/2014/10/porównanie.jpg)

[](https://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHnejqtrjbAhXhQJoKHbsuAhsQjRx6BAgBEAU&url=https://sprzedajemy.pl/tabliczka-znak-parking-twoja-tresc-gliwice-2-3d3332-nr53730368&psig=AOvVaw0DLNLjf8LRz_1MluthzQEI&ust=1528147388441395)

Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym, mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. min 2,70m  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupkach /urządzeniach mocujących.

**Tablica informacyjna nr 4** -1 szt. jednostronne

[](https://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHnejqtrjbAhXhQJoKHbsuAhsQjRx6BAgBEAU&url=https://sprzedajemy.pl/tabliczka-znak-parking-twoja-tresc-gliwice-2-3d3332-nr53730368&psig=AOvVaw0DLNLjf8LRz_1MluthzQEI&ust=1528147388441395)

[](https://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpIPVtrjbAhWoHpoKHb09A08QjRx6BAgBEAU&url=https://www.znaki-tdc.com/parking-dla-niepelnosprawnych-1849.html&psig=AOvVaw0Qbwilqe7KCOC_IUVOYAzo&ust=1528147357805592)

Specyfikacja techniczna:- tablica na niebieskim tle,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym, mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. min 2,70 m  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na budynku.

**Tablica informacyjna nr 5**Zawierająca piktogramami (rower, samochód osobowy, skuter, rolki, hulajnoga, deskorolka) i napis: **„Zakaz jazdy po nabrzeżach/No driving on the quays” - nie dotyczy pracowników OSiR „Wyspiarz”** - 4 szt. dwustronne

Specyfikacja techniczna:- tablica na niebieskim lub czerwonym tle, białe napisy

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym, mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. min 2,70m  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupkach /urządzeniach mocujących.

**Tablica informacyjna nr 6  
„<- RESIDENTS ->” -** 6 szt. jednostronna

Specyfikacja techniczna:- tablica na czerwonym tle, biały napis

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica dibond o wym. ok 190 cm x 25 cm,   
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych,   
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na czołach pomostów pływających.

**Tablica informacyjna nr 7  
„SLIP PŁATNY - CENA: ……….” -** 1 szt. jednostronna

Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle, czarny napis

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 40 cm x 120 cm, grubość min. 6 mm,  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem we wskazanym miejscu

**Tablica informacyjna nr 8**13 szt. jednostronnych wg poniższego wzoru (dot. 13 szt. nabrzeży)



Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle, czarny napis

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 42 cm x 60 cm, grubość min. 6 mm,  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na istniejących stelażach

**Tablica informacyjna nr 9**

Zawierająca napis: **„BIURO MARINY”**

Specyfikacja techniczna:- tablica na niebieskim tle, biały napis,

- napis na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- 1 tablica PCV o wym. min 50 cm x 100 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na budynku

- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych,

- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem

**Zadanie nr 2 – KEMPING „RELAX”ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu**

osoba do kontaktu: Kamila Mazurek – Kierownik Kempingu tel. 512 937 652 email: [k.mazurek@osir.swinoujscie.pl](mailto:k.mazurek@osir.swinoujscie.pl)

**Tablica informacyjna nr 1**

Zawierająca napis:

**„UWAGA SZLABAN / ATTENTION GATE/ ACHTUNG SCHLAGBAUM”** -1 szt. dwustronna

Specyfikacja techniczna:- tablica na odblaskowym lub żółtym tle, nadruk czarny,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys.

min.2,70 mb  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupie.

**Tablica informacyjna nr 2**Zawierająca napis: **„ZAKAZ PARKOWANIA/ NO PARKING/ PARKVERBOT”**  - 2 szt. jednostronne



Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym, mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. min 2,7 mb  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupie.

**Tablica informacyjna nr 3**

Zawierająca napis:

**„Punkt poboru wody czystej/ Clean water intake point/ Wasserentnahmestelle”**

**„Zlew wody brudnej/ Dirty water sink /Schmutziges Wasser Abfluss”**

1 szt. tablica dwustronna + piktogram dostrczoy przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna:- tablica na żółtym tle,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- nadruk napisu fluorescencyjny,

- tablica PCV o wym. 150 cm x 125 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. 2,7 m  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupie.

**Tablica informacyjna nr 4**

1 szt. jednostronna

Zawierająca:

Logo OSiR „Wyspiarz”

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ” tel. 9 321 37 81 email: [osir@swinoujscie.pl](mailto:osir@swinoujscie.pl)

CAMPING RELAX NR 44

UL. SŁOWACKIEGO 1, 72-600 Świnoujście

Tel/fax 91 321 39 12 email: [relax@osir.swinoujscie.pl](mailto:relax@osir.swinoujscie.pl), [www.camping-relax.com.pl](http://www.camping-relax.com.pl)

Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle, wg poniższego wzoru

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 150 cm x 90 cm, grubość min. 6 mm,   
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki.

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na istniejącym stelażu.



**Tablica informacyjna nr 5** Tablica informacyjna wg poniższego wzoru z dołożeniem piktogramów. 1 szt. jednostronna

Zawierająca:

napis: POLE CARAVANINGOWE + PIKTOGRAMY oraz POLE NAMIOTOWE + PIKTOGRAMY

Specyfikacja techniczna:- tablica na czerwonym tle, napisy kolor biały

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 200 cm x 100 cm, grubość min. 6 mm,   
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki.

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na istniejącym stelażu.



**Tablica informacyjna nr 6**Tablica informacyjna wg poniższego wzoru 1 szt. jednostronna

Zawierająca:

piktogramy, plan kempingu oraz napis: regulamin oraz cennik znajdują się w recepcji Kempingu.

Specyfikacja techniczna:- tablica na białym tle,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 150 cm x 110 cm, grubość min. 6 mm,   
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na istniejącym stelażu.



**Tablica informacyjna nr 7**

Zawierająca napis:

**„PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY ”** oraz poniższy znak

4 szt. jednostronna



Specyfikacja techniczna:- tablica na niebieskim tle,

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 150 cm x 100 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż wykonanie 6 szt. dziur w rogach tablicy do zamocowania ich na ogrodzeniu Kempingu,

- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na ogrodzeniu zewnętrznym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na opaski/obejmy.

**Tablica informacyjna nr 8**

Zawierająca napis:

**„SEKTORY DLA CAMPERÓW / ZAKAZ POSTOJU PRZYCZEP KEMPINGOWCH ”** + dwa piktogramy dostarczone przez Zamawiającego

1 szt. dwustronna

Specyfikacja techniczna:- tablica na niebieskim tle, czarny napis

- litery duże drukowane,

- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,

- tablica PCV o wym. 85 cm x 75 cm, grubość min. 6 mm,   
- montaż na słupku metalowym mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, wys. min.2,70 mb  
- pełen kolor wydruku,  
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem,  
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki,

- projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji,

- zamówienie obejmuje: projekt, dostawę tablicy, wraz z jej montażem na słupie.