Załącznik nr 1 do ZO nr 3/KR/2019

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący: ***dostawy farb oraz pozostałych materiałów budowlanych dla obiektu OSiR „Wyspiarz” - Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Asortyment** | **j.m.** | **ilość** |
| 1 | Farba olejna biała  Farba do metalu zewnętrzna odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, trwały i żywy kolory, doskonała wydajność i krycie | l. | 10 |
| 2 | Farba olejna brązowa  Farba do metalu zewnętrzna odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, trwały i żywy kolory, doskonała wydajność i krycie | l. | 10 |
| 3 | Farba olejna szara nr G499  Farba do metalu zewnętrzna odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, trwały i żywy kolory, doskonała wydajność i krycie | l. | 20 |
| 4 | Farba olejna nr S2005-G-70Y  Farba do metalu zewnętrzna odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, trwały i żywy kolory, doskonała wydajność i krycie | l. | 15 |
| 5 | Farba zewnętrzna kolor brązowy  Farba akrylowa z przeznaczeniem do malowania elewacji budynków. Możliwość stosowania farby nawierzchniowo na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki, tapety oraz drewno (po impregnacji).  Farba musi posiadać cechy:  - wydajność do 10 m2/l przy 1 warstwie,  - krycie maksymalnie przy 2 warstwie,  - bardzo krótki czas schnięcia  - bardzo dobra odporność na szorowanie,  - odporność powłoki na działanie światła | l. | 30 |
| 6 | Farba zewnętrzna nr S2005-G-70Y  Farba akrylowa z przeznaczeniem do malowania elewacji budynków. Możliwość stosowania farby nawierzchniowo na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki, tapety oraz drewno (po impregnacji).  Farba musi posiadać cechy:  - wydajność do 10 m2/l przy 1 warstwie,  - krycie maksymalnie przy 2 warstwie,  - bardzo krótki czas schnięcia  - bardzo dobra odporność na szorowanie,  - odporność powłoki na działanie światła | l. | 250 |
| 7 | Lakier bezbarwny do drewna | l. | 5 |
| 8 | Akryl biały w tubie | Szt. | 10 |
| 9 | Silikon sanitarny biały | Szt. | 5 |
| 10 | Silikon sanitarny szary nr 112 | Szt. | 5 |
| 11 | Rozpuszczalnik uniwersalny | l. | 10 |
| 12 | Taśma malarska żółta 5cm | szt. | 20 |
| 13 | Ostrza do nożyków | opak. | 1 |
| 14 | Kratka malarska (do wiadra 10l) | szt. | 4 |
| 15 | Wałek malarski 20cm do farby akrylowej | szt. | 2 |
| 16 | Wałek malarski 20cm do farby olejnej | szt. | 2 |
| 17 | Wałek malarski 12cm do farby akrylowej | szt. | 3 |
| 18 | Wałek malarski 12cm do farby olejnej | szt. | 3 |
| 19 | Pędzel krzywik 4,5 cm | szt. | 6 |
| 20 | Pędzel okrągły 4 cm | szt. | 6 |
| 21 | Pędzel ławkowiec 15 cm | szt. | 3 |
| 22 | Szpachelka 10cm | szt. | 2 |
| 23 | Zaprawa tynkarska | kg | 25 |
| 24 | Gładź szpachlowa francuska | kg | 25 |
| 25 | Szczotka druciana | Szt. | 2 |
| **Razem** | | | |

**Farby nie mogą być gorsze niż farby typu Śnieżka, Malfarb.**

W/w asortyment winien być dostarczony na adres:

Kemping „Relax” ul. Słowackiego 1, 72-600 Świnoujście.